/dts-v1/;

/include/ "bcm6368.dtsi"

/ {
	model = "Huawei HG655b";
	compatible = "huawei,hg655b", "brcm,bcm6368";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
			linux,code = <0xee>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "HW65x:green:dsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		internet_green {
			label = "HW65x:green:internet";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		lan1_green {
			label = "HW65x:green:lan1";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "HW65x:green:lan2";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "HW65x:green:lan3";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		lan4_green {
			label = "HW65x:green:lan4";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		usb_green {
			label = "HW65x:green:usb";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		power_green {
			label = "HW65x:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
			default-state = "on";
		};
		voip_green {
			label = "HW65x:green:voip";
			gpios = <&gpio0 25 1>;
		};
		wps_green {
			label = "HW65x:green:wps";
			gpios = <&gpio0 27 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x020000>;
	};

	linux@20000 {
		label = "linux";
		reg = <0x020000 0x770000>;
	};

	board_data@790000 {
		label = "board_data";
		reg = <0x790000 0x030000>;
	};

	cal_data@7c0000 {
		label = "cal_data";
		reg = <0x7c0000 0x020000>;
		read-only;
	};

	nvram@7d0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7e0000 0x020000>;
	};
};
