/dts-v1/;

/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "ARV7519RW22 - Astoria Networks ARV7519RW22-A-LT";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x0 0x60000>;
					read-only;
				};

				partition@60000 {
					label = "uboot-env";
					reg = <0x60000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@80000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x80000 0x1e00000>;
				};

				partition@1e80000 {
					label = "dsl_fw";
					reg = <0x1e80000 0x100000>;
				};

				boardconfig: partition@1f80000 {
					label = "boardconfig";
					reg = <0x1f80000 0x80000>;
					read-only;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				pcie-rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
			};
		};

		eth@E108000 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "lantiq,xrx200-net";
			reg = <	0xE108000 0x3000 /* switch */
				0xE10B100 0x70 /* mdio */
				0xE10B1D8 0x30 /* mii */
				0xE10B308 0x30 /* pmac */
			>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;

			lan: interface@0 {
				compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				reg = <0>;
				mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
				lantiq,switch;

				ethernet@0 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <0>;
					phy-mode = "rgmii";
					phy-handle = <&phy0>;
				};
				ethernet@1 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <4>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy13>;
				};
				ethernet@2 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <5>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy14>;
				};
				ethernet@3 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <2>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy11>;
				};
				ethernet@4 {
					compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
					reg = <3>;
					phy-mode = "mii";
					phy-handle = <&phy12>;
				};
			};

			mdio@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				compatible = "lantiq,xrx200-mdio";
				phy0: ethernet-phy@0 {
					reg = <0x0>;
					compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy11: ethernet-phy@11 {
					reg = <0x11>;
					compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy12: ethernet-phy@12 {
					reg = <0x12>;
					compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy13: ethernet-phy@13 {
					reg = <0x13>;
					compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
				phy14: ethernet-phy@14 {
					reg = <0x14>;
					compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
				};
			};
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 32 0>;
		};

		ifxhcd@E106000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 32 0>;
		};

		pcie@d900000 {
			status = "disabled";
			compatible = "lantiq,pcie-xway";
		};

		pci@E105400 {
			status = "disabled";
			compatible = "lantiq,pci-xway";
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware1 = "lantiq/vr9_phy22f_a1x.bin";	/*VR9 1.1*/
		firmware2 = "lantiq/vr9_phy22f_a2x.bin";	/*VR9 1.2*/
		phys = [ 00 01 ];
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 20 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 22 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 45 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan_green {
			label = "lan";
			gpios = <&gpio 2 1>;
		};
		internet_red {
			label = "internet_red";
			gpios = <&gpio 10 1>;
		};
		power_green {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 14 1>;
			default-state = "on";
		};
		alarm_blue {
			label = "alarm";
			gpios = <&gpio 15 1>;
		};
		internet_orange {
			label = "internet_orange";
			gpios = <&gpio 19 1>;
		};
		internet_green {
			label = "internet_green";
			gpios = <&gpio 28 1>;
		};
		voice_green {
			label = "voice";
			gpios = <&gpio 29 1>;
		};
	};
};
