--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -936,6 +936,16 @@ config ATH79_MACH_EAP7660D
 	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
 	select ATH79_DEV_M25P80
 
+config ATH79_MACH_BSB
+	bool "Smart Electronics Black Swift board"
+	select SOC_AR933X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_ARCHER_C7
 	bool "TP-LINK Archer C5/C7/TL-WDR4900 v2 board support"
 	select SOC_QCA955X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -55,6 +55,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP96)		+= mach-a
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ARCHER_C7)	+= mach-archer-c7.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AW_NR580)	+= mach-aw-nr580.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A)+= mach-bhu-bxu2000n2-a.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_BSB)		+= mach-bsb.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CAP4200AG)	+= mach-cap4200ag.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CPE510)		+= mach-cpe510.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DB120)		+= mach-db120.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -38,6 +38,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_ARCHER_C7,		/* TP-LINK Archer C7 board */
 	ATH79_MACH_AW_NR580,		/* AzureWave AW-NR580 */
 	ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A1,	/* BHU BXU2000n-2 A1 */
+	ATH79_MACH_BSB,			/* Smart Electronics Black Swift board */
 	ATH79_MACH_CAP4200AG,		/* Senao CAP4200AG */
 	ATH79_MACH_CARAMBOLA2,		/* 8devices Carambola2 */
 	ATH79_MACH_CPE510,		/* TP-LINK CPE510 */
