/dts-v1/;

/include/ "Y1.dtsi"

/ {
	compatible = "lenovo,Y1S", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Lenovo Y1S";

	ethernet@10100000 {
		status = "okay";
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

		ralink,port-map = "wllll";

		port@4 {
			status = "okay";
			phy-handle = <&phy4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		port@5 {
			status = "okay";
			phy-handle = <&phy5>;
			phy-mode = "rgmii";
		};

		mdio-bus {
			status = "okay";

			phy4: ethernet-phy@4 {
				reg = <4>;
				phy-mode = "rgmii";
			};

			phy5: ethernet-phy@5 {
				reg = <5>;
				phy-mode = "rgmii";
			};
		};
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "gmac";
	};
	
	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power1 {
			label = "lenovo:yellow:power";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
		};
		power2 {
			label = "lenovo:blue:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wlan1 {
			label = "lenovo:yellow:wifi";
			gpios = <&gpio3 0 1>;
		};
		wlan2 {
			label = "lenovo:blue:wifi";
			gpios = <&gpio2 10 1>;
		};
		usb1 {
			label = "lenovo:yellow:usb";
			gpios = <&gpio2 13 1>;
		};
		usb2 {
			label = "lenovo:blue:usb";
			gpios = <&gpio2 12 1>;
		};
		internet {
			label = "lenovo:blue:internet";
			gpios = <&gpio2 11 1>;
		};
	};
};
