/dts-v1/;

/include/ "rt3883.dtsi"

/ {
	compatible = "CY-SWR1100", "ralink,rt3883-soc";
	model = "Samsung CY-SWR1100";

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@638 {
			status = "okay";
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "spi";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		port@0 {
			ralink,fixed-link = <1000 1 1 1>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};

	pci@10140000 {
		status = "okay";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pci_pins>;
		pci_pins: pci {
			pci {
				ralink,group = "pci";
				ralink,function = "pci-fnc";
			};
		};

		host-bridge {
			pci-bridge@1 {
				status = "okay";
				wmac@0,0 {
					ralink,5ghz = <0>;
					compatible = "ralink,rt2880-pci", "pciclass060400", "pciclass0604";
					reg = < 0x10000 0 0 0 0 >;
					ralink,eeprom = "rt2x00pci_1_0.eeprom";
				};
			};
		};
	};

	wmac@10180000 {
		status = "okay";
		ralink,2ghz = <0>;
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	nor-flash@1c000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1c000000 0x800000>;

		bank-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "uboot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};
		partition@30000 {
			label = "uboot-env";
			reg = <0x30000 0x4000>;
			read-only;
		};
		factory: partition@34000 {
			label = "factory";
			reg = <0x34000 0x4000>;
			read-only;
		};
		partition@38000 {
			label = "nvram";
			reg = <0x38000 0x8000>;
			read-only;
		};
		partition@40000 {
			label = "devdata";
			reg = <0x40000 0x10000>;
		};
		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};

	rtl8367 {
		compatible = "realtek,rtl8367";
		gpio-sda = <&gpio0 1 0>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 0>;
		realtek,extif0 = <1 0 1 1 1 1 1 1 2>;
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 3 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wps {
			label = "samsung:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
		};
		usb {
			label = "samsung:blue:usb";
			gpios = <&gpio1 1 1>;
		};
	};
};
