/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "wizfi630a", "ralink,rt5350-soc";
	model = "WIZnet WizFi630A";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS1,115200";
	};

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@660 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "w25q128";
				reg = <0>;
				linux,modalias = "m25p80", "w25q128";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "uboot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "uboot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
				};
			};
		};

		uart@500 {
			compatible = "ralink,mt7620a-uart", "ralink,rt2880-uart", "ns16550a";
			reg = <0x500 0x100>;
			resets = <&rstctrl 12>;
			reset-names = "uart";
			interrupt-parent = <&intc>;
			interrupts = <5>;
			reg-shift = <2>;
			status = "okay";
		};

		uartlite@c00 {
			compatible = "ralink,mt7620a-uart", "ralink,rt2880-uart", "ns16550a";
			reg = <0xc00 0x100>;
			resets = <&rstctrl 19>;
			reset-names = "uartl";
			interrupt-parent = <&intc>;
			interrupts = <12>;
			reg-shift = <2>;
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&uartlite_pins>;
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag" ;
				ralink,function = "gpio";
			};
		};

		uartf_gpio_pins: uartf_gpio {
			uartf_gpio {
				ralink,group = "uartf";
				ralink,function = "uartf";
			};
		};

		uartlite_pins: uartlite {
			uart {
				ralink,group = "uartlite";
				ralink,function = "uartlite";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x17>;
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		run {
			label = "wizfi630a::run";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};

		wps {
			label = "wizfi630a::wps";
			gpios = <&gpio0 20 1>;
		};

		uart1 {
			label = "wizfi630a::uart1";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
		};

		uart2 {
			label = "wizfi630a::uart2";
			gpios = <&gpio0 21 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 17 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		
		scm1 {
			label = "SCM1";
			gpios = <&gpio0 19 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};

		scm2 {
			label = "SCM2";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};
};
