/dts-v1/;

/include/ "bcm6358.dtsi"

/ {
	model = "Pirelli Alice Gate AGPF-S0";
	compatible = "pirelli,agpf-s0", "brcm,bcm6358";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 5 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "AGPF-S0:green:power";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "AGPF-S0:red:power";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		service_green {
			label = "AGPF-S0:green:service";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		service_red {
			label = "AGPF-S0:red:service";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "AGPF-S0:green:adsl";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		dsl_red {
			label = "AGPF-S0:red:adsl";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		wifi_green {
			label = "AGPF-S0:green:wifi";
			gpios = <&gpio0 22 1>;
		};
		wifi_red {
			label = "AGPF-S0:red:wifi";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
		};
		inet_red {
			label = "AGPF-S0:red:internet";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
		};
		inet_green {
			label = "AGPF-S0:green:internet";
			gpios = <&gpio0 25 1>;
		};
		usr1_green {
			label = "AGPF-S0:green:usr1";
			gpios = <&gpio0 26 1>;
		};
		usr1_red {
			label = "AGPF-S0:red:usr1";
			gpios = <&gpio0 27 1>;
		};
		usr2_green {
			label = "AGPF-S0:green:usr2";
			gpios = <&gpio0 29 1>;
		};
		usr2_red {
			label = "AGPF-S0:red:usr2";
			gpios = <&gpio0 30 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x020000>;
		read-only;
	};

	linux@20000 {
		label = "linux";
		reg = <0x020000 0xfc0000>;
	};

	nvram@fe0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0xfe0000 0x020000>;
	};
};
