/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Buffalo WHR-300HP2";

	palmbus@10000000 {
		gpio2: gpio@660 {
			status = "okay";
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "en25q64";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "s25fl064k";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "uartf", "rgmii1", "rgmii2", "wled", "nd_sd";
				ralink,function = "gpio";
			};
			pa {
				ralink,group = "pa";
				ralink,function = "pa";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&ephy_pins>;

		ralink,port-map = "llllw";
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "ephy";
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "buffalo:red:power";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		wifi {
			label = "buffalo:green:wifi";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		power2 {
			label = "buffalo:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wifi2 {
			label = "buffalo:orange:wifi";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		internet {
			label = "buffalo:green:internet";
			gpios = <&gpio2 17 1>;
		};
		router {
			label = "buffalo:green:router";
			gpios = <&gpio2 18 1>;
		};
		router2 {
			label = "buffalo:orange:router";
			gpios = <&gpio2 19 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio2 12 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		aoss {
			label = "aoss";
			gpios = <&gpio2 13 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio2 14 1>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>; /* EV_SW */
		};
		bridge {
			label = "bridge";
			gpios = <&gpio2 15 1>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>; /* EV_SW */
		};
	};
};
