--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -799,6 +799,16 @@ config ATH79_MACH_OM5P_AC
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_OM5P_ACv2
+	bool "OpenMesh OM5P-ACv2 board support"
+	select SOC_QCA955X
+	select ATH79_DEV_AP9X_PCI if PCI
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_ONION_OMEGA
 	bool "ONION OMEGA support"
 	select SOC_AR933X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -98,6 +98,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_NBG460N)	+= mach
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_OM2P)		+= mach-om2p.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_OM5P)		+= mach-om5p.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_OM5P_AC)	+= mach-om5pac.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_OM5P_ACv2)	+= mach-om5pacv2.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ONION_OMEGA)	+= mach-onion-omega.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_PB42)		+= mach-pb42.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_PB44)		+= mach-pb44.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -93,6 +93,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_OM2Pv2,		/* OpenMesh OM2Pv2 */
 	ATH79_MACH_OM2P,		/* OpenMesh OM2P */
 	ATH79_MACH_OM5P_AC,		/* OpenMesh OM5P-AC */
+	ATH79_MACH_OM5P_ACv2,		/* OpenMesh OM5P-ACv2 */
 	ATH79_MACH_OM5P_AN,		/* OpenMesh OM5P-AN */
 	ATH79_MACH_OM5P,		/* OpenMesh OM5P */
 	ATH79_MACH_ONION_OMEGA,		/* ONION OMEGA */
