--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -66,6 +66,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_EPG5000,		/* EnGenius EPG5000 */
 	ATH79_MACH_F9K1115V2,		/* Belkin AC1750DB */
 	ATH79_MACH_GL_INET,		/* GL-CONNECT GL-INET */
+	ATH79_MACH_GS_MINIBOX_V1,	/* Gainstrong MiniBox V1.0 */
 	ATH79_MACH_GS_OOLITE,           /* GS OOLITE V1.0 */
 	ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361,	/* HiWiFi HC6361 */
 	ATH79_MACH_JA76PF,		/* jjPlus JA76PF */
--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -531,6 +531,16 @@ config ATH79_MACH_EAP300V2
 	select ATH79_DEV_M25P80
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_GS_MINIBOX_V1
+	bool "Gainstrong MiniBox V1.0 support"
+	select SOC_AR933X
+	select ARH79_DEV_ETH
+	select ARH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 config ATH79_MACH_GS_OOLITE
        bool "GS Oolite V1 support"
        select SOC_AR933X
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -77,6 +77,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_EPG5000)	+= mach
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ESR1750)	+= mach-esr1750.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_F9K1115V2)	+= mach-f9k1115v2.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GL_INET)	+= mach-gl-inet.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GS_MINIBOX_V1)	+= mach-gs-minibox-v1.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_GS_OOLITE)	+= mach-gs-oolite.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_HIWIFI_HC6361)	+= mach-hiwifi-hc6361.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_JA76PF)		+= mach-ja76pf.o
