/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "dlink,dir-810l", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "D-Link DIR-810L";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l6405d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory5g: partition@50000 {
					label = "factory5g";
					reg = <0x50000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@60000 {
					label = "Wolf_Config";
					reg = <0x60000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@70000 {
					label = "MyDlink";
					reg = <0x70000 0x80000>;
					read-only;
				};

				partition@e0000 {
					label = "Jffs2";
					reg = <0xe0000 0x80000>;
					read-only;
				};

				partition@170000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x170000 0x690000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "mdio", "rgmii1", "i2c", "wled", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
		ralink,port-map = "llllw";
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "ephy";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&ephy_pins>;
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "d-link:green:power";
			gpios = <&gpio0 9 0>;
		};
		wan {
			label = "d-link:orange:wan";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
		};
		status {
			label = "d-link:orange:power";
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};
};
