--- a/arch/mips/ralink/mt7620.c
+++ b/arch/mips/ralink/mt7620.c
@@ -555,7 +555,7 @@ void prom_soc_init(struct ralink_soc_inf
 	}
 
 	snprintf(soc_info->sys_type, RAMIPS_SYS_TYPE_LEN,
-		"Ralink %s ver:%u eco:%u",
+		"MediaTek %s ver:%u eco:%u",
 		name,
 		(rev >> CHIP_REV_VER_SHIFT) & CHIP_REV_VER_MASK,
 		(rev & CHIP_REV_ECO_MASK));
--- a/arch/mips/ralink/mt7621.c
+++ b/arch/mips/ralink/mt7621.c
@@ -168,7 +168,7 @@ void prom_soc_init(struct ralink_soc_inf
 	rev = __raw_readl(sysc + SYSC_REG_CHIP_REV);
 
 	snprintf(soc_info->sys_type, RAMIPS_SYS_TYPE_LEN,
-		"Mediatek %s ver:%u eco:%u",
+		"MediaTek %s ver:%u eco:%u",
 		name,
 		(rev >> CHIP_REV_VER_SHIFT) & CHIP_REV_VER_MASK,
 		(rev & CHIP_REV_ECO_MASK));
