/dts-v1/;

/include/ "bcm6328.dtsi"

/ {
	model = "Broadcom bcm963281TAN reference board";
	compatible = "brcm,bcm963281TAN", "brcm,bcm6328";

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet {
			label = "963281TAN::internet";
			gpios = <&gpio0 1 1>;
		};
		power {
			label = "963281TAN::power";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
			default-state = "on";
		};
		inet_fail {
			label = "963281TAN::internet-fail";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		power_fail {
			label = "963281TAN::power-fail";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		wps {
			label = "963281TAN::wps";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		dsl {
			label = "963281TAN::dsl";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
	};
};
