--- a/arch/arm/mach-cns3xxx/core.c
+++ b/arch/arm/mach-cns3xxx/core.c
@@ -339,7 +339,7 @@ static struct usb_ohci_pdata cns3xxx_usb
 	.power_off	= csn3xxx_usb_power_off,
 };
 
-static struct of_dev_auxdata cns3xxx_auxdata[] __initconst = {
+static const struct of_dev_auxdata cns3xxx_auxdata[] __initconst = {
 	{ "intel,usb-ehci", CNS3XXX_USB_BASE, "ehci-platform", &cns3xxx_usb_ehci_pdata },
 	{ "intel,usb-ohci", CNS3XXX_USB_OHCI_BASE, "ohci-platform", &cns3xxx_usb_ohci_pdata },
 	{ "cavium,cns3420-ahci", CNS3XXX_SATA2_BASE, "ahci", NULL },
