--- a/include/configs/ib62x0.h
+++ b/include/configs/ib62x0.h
@@ -92,7 +92,8 @@
 	"mtdparts=orion_nand:"						\
 	"0xe0000@0x0(uboot),"						\
 	"0x20000@0xe0000(uboot_env),"					\
-	"-@0x100000(root)\0"
+	"0x100000@0x100000(second_stage_uboot),"			\
+	"-@0x200000(root)\0"
 
 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
 	"console=console=ttyS0,115200\0"				\
@@ -100,7 +101,7 @@
 	"mtdparts="CONFIG_MTDPARTS					\
 	"kernel=/boot/zImage\0"						\
 	"fdt=/boot/ib62x0.dtb\0"					\
-	"bootargs_root=ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw\0"
+	"bootargs_root=ubi.mtd=3 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rw\0"
 
 /*
  * Ethernet driver configuration
